Gépészeti anyagismeret I
 2. feladat kódjai

Szándék szerint a megadott pontok kétfázisú mezőbe esnek. Ha a pont közel esik valamelyik vonalhoz és azt nem pontosan rajzolták meg, akkor ki jöhet úgy, hogy egyfázisú mezőben van. Ekkor kérem az ábrát úgy módosítani, hogy a pont benne legyen a legközelebbi kétfázisú mezőben!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Hőmérséklet | C tartalom |
| 1. | 750 | 0.1 |
| 2 | 800 | 0.15 |
| 3 | 850 | 1.25 |
| 4. | 900 | 1.4 |
| 5. | 950 | 1.5 |
| 6. | 1000 | 1.85 |
| 7. | 1050 | 2.35 |
| 8. | 1100 | 2.05 |
| 9. | 1150 | 2.7 |
| 10 | 1200 | 1.7 |
| 11 | 1250 | 3 |
| 12. | 1300 | 1.6 |
| 13. | 1350 | 1 |
| 14. | 1400 | 0.75 |
| 15. | 750 | 4.25 |
| 16. | 800 | 1.2 |
| 17. | 850 | 1.45 |
| 18. | 900 | 3.3 |
| 19. | 950 | 3.55 |
| 20. | 1000 | 2.1 |
| 21. | 1050 | 1.75 |
| 22. | 1100 | 3.9 |
| 23. | 1150 | 2 |
| 24. | 1200 | 1.8 |
| 25. | 1250 | 2.55 |
| 26. | 1300 | 1.35 |
| 27. | 1350 | 1.05 |
| 28. | 1400 | 0.8 |
| 29. | 750 | 0.2 |
| 30. | 800 | 0.1 |
| 31. | 850 | 1.3 |
| 32. | 900 | 1.6 |
| 33. | 950 | 2.05 |
| 34. | 1000 | 2.2 |
| 35. | 1050 | 2.4 |
| 36. | 1100 | 4.05 |
| 37. | 1150 | 4 |
| 38. | 1200 | 3.75 |
| 39. | 1250 | 2.95 |
| 40. | 1300 | 2.6 |