Szücs Evelin P7871Y

Kerámialap burkolat készítése ragasztott

8. Balesetvédelem

Fizikai hatású tényezők

1. Elesés, elcsúszás veszélye ( anyaghulladékon ).

Védelem módja:

- munkahely rendszeres takarítása

- munka és közlekedési területek akadály - és csúszásmentesítése

- figyelmes, körültekitő közlekedés.

2. Kézsérülés veszélye (burkolólapok rakodásánál, vágásánál, fúrásánál).

Védelem módja:

- védőkesztyű használata

- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

- megfelelően karbantartott szerszámokat.

3. Szemsérülés veszélye ( a burkolólapok faragásakor pattanó anyagrészek miatt ).

Védelem módja:

* mechanikai védőszemüveg használata

4. Térdsérülés veszélye ( szegélyek készítésekor ).

Védelem módja:

- térdvédő használata

5. Kézújjak bőrkopásának, kisebesedésének veszélye ( oltott mész maró hatása ).

Védelem módja:

- gumikesztyű használata

- kéztisztító szer és védőkenőcs használata

6. Áramütés veszélye ( villamosgépek, szerszámok, vezetékek ).

Védelem módja:

- áramtalanítás, szigetelés

- szabványos elektromos csatlakozóhelyek és kábelek használata

- a villamos gépek érintésvédelmének biztosítása és hatásosságának rendszeres ellenőrzése

Kémiai hatású tényezők

1. szemgyulladás veszélye (habarcs szembefröccsenés mésztartalma miatt).

Védelem módja:

- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

- védőszemüveg használata

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni, ennek érdekében a szerszámokat és eszközöket az arra kijelölt, zárható helyre vinni, a keletekzett hulladékot összegyűjtve elszállítani.

Általános munkavédelmi szempontok:

Az anyagok szállítására, tárolására, keverésére, bedolgozására vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Az előírások részletesen megtalálhatók az anyagok csomagolásán.

Műgyanta anyagok bedolgozásakor az egészségvédelmi szabályokat fokozottan vegyük figyelembe. Álatalában kerülni kell, hogy a műgyanta anyagok bőrfelületre vagy szembe jussanak. A műgyantával dolgozók arcukat és kezüket vazelinnel naponta többször kenjék be.

A bőr felületére jutott műgyantát bő szappanos vízzel le kell öblíteni, és a sérültet azonnal orvoshoz kell vinni.

A bőrbetegségben szenvedők vagy abból kigyógyultak munkát nem végezhetnek. Mosakodáshoz csak szappant szabad használni, oldószert nem. A műgyanta bedolgozásához védőszemüveg és gumikesztyű viselése kötelező. a kesztyűt lehúzás előtt meleg szappanos vízzel meg kell tisztítani. védőruha is javasolt azok részére, akik műgyanta habarccsal rendszeresen és huzamosabb időn keresztül dolgoznak. A védőruhát gumikötény és könyökvédő egészíti ki.

Védőszemüveg akkor is kötelező, ha fenn áll annak a veszélye, hogy por vagy habarcs szembe fröccsenhet ( pl. keverés ).