|  |
| --- |
|  |
|  | **1\_01**0+000 – A0+500 – B0+700 – A1+200 – Ba=5 mb=5 m**1\_02**0+000 – A0+400 – B0+600 – A0+800 – B1+000 – Aa= 8 mb=4 m |
|  | **2\_01**0+000 – A0+450 – B0+600 – A0+900 – B1+100 – Aa=4 mb=7 m |
|  | **3\_01**0+000 – B0+150 – A0+350 – Ba=8 mb=8 m |
|  | **4\_01**0+000 – A0+150 – B0+250 – Aa=3,5 mb=5,5 m**4\_02**0+000 – B0+165 – A0+300 – B0+400 – A0+500 – Ba=4,5 mb=6 m |
|  | **5\_01**0+000 – A0+220 – B0+300 – A0+400 – B0+470 – Aa=3 mb=3 m |
|  |  |
|  |  |
|  |  |