IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, SurfaceGeometryAddOnView, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Use legacy geometric methods as in Coordination View 1.0: Off]"
Description: "Option [IFC Site Geometry: As boundary representation (BRep)]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
File name: "Y:\_______Oktatas\_2020-21-2\Szakmérnöki\20210209\003-P-004_IFC továbbparaméterezés Bexel-ben\001.ifc"
Time stamp: "2021-02-27T12:29:30"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21.0.0 HUN FULL Windows version (IFC add-on version: 4022 HUN FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD-64" version "21.0.0" identifier "IFC add-on version: 4022 HUN FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nincs megadva" of Organization "Nincs megadva"
  Owner history of Person "Nincs megadva" of Organization "Nincs megadva" | application "ARCHICAD-64" version "21.0.0" identifier "IFC add-on version: 4022 HUN FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1614425368 (2021-02-27T11:29:28Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: USD
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN

Spatial structure
IFCPROJECT "Terv"
  IFCSITE "Helyszín" | latitude 47° 30′ 0″ | longitude 19° 5′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Épület"
      IFCBUILDINGSTOREY "0. Szint" | elevation 0.
        contains 88 elements
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Alapozás átmenet 2500 x 1500" | object type "Alapozás átmenet 2500 x 1500" | names: "Gerenda - 006", "Gerenda - 005", "Gerenda - 001" (+6 more) | material: "Beton - tartószerkezet" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_PrecastConcreteElementGeneral, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton - tartószerkezet 300" | FLOOR | names: "Födém - 001" | material: "Beton - tartószerkezet" | property sets: Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_PrecastConcreteElementGeneral, Pset_SlabCommon, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "_20cm vasbeton+15cm hőszigetelés 350" | names: "Fal - 001" | material: materials ("Beton - tartószerkezet", "Hőszigetelés - ásványgyapot, kemény") | property sets: Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_WallCommon, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS, SZERKEZET
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "_30cm vasbeton+15cm hőszigetelés 450" | names: "Fal - 001" | material: materials ("Beton - tartószerkezet", "Hőszigetelés - ásványgyapot, kemény") | property sets: Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_WallCommon, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS, SZERKEZET
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "_50cm vasbeton+15cm hőszigetelés 650" | names: "Fal - 001" | material: materials ("Beton - tartószerkezet", "Hőszigetelés - ásványgyapot, kemény") | property sets: Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_WallCommon, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS, SZERKEZET
          55 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Beton - tartószerkezet 300 x 300" | object type "Beton - tartószerkezet 300 x 300" | names: "Oszlop - 001" | material: "Beton - tartószerkezet" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_PrecastConcreteElementGeneral, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS

Types
  IFCBEAMTYPE "Alapozás átmenet 2500 x 1500" | 12 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton - tartószerkezet 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "_20cm vasbeton+15cm hőszigetelés 350" | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "_30cm vasbeton+15cm hőszigetelés 450" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "_50cm vasbeton+15cm hőszigetelés 650" | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Beton - tartószerkezet 300 x 300" | 55 occurrences

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 55 objects (55 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Depth = 300. [MILLI METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.54 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.252 [CUBIC_METRE]
    Length = 2800. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.252 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.36 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 3.54 [SQUARE_METRE]
    Width = 300. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.75 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 15. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.25 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 5000. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 1.75 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 15. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.25 [CUBIC_METRE]
    Width = 350. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 2.25 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 15. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.75 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 5000. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 2.25 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 15. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.75 [CUBIC_METRE]
    Width = 450. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.25 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 15. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.75 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 5000. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 3.25 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 15. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.75 [CUBIC_METRE]
    Width = 650. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 2.625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 80.4220115681 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 27.709261885 [CUBIC_METRE]
    Length = 10555.9092895 [MILLI METRE]
    NetSurfaceAreaExtrudedSides = 75.1720115681 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 27.709261885 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 75.1720115681 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 80.4220115681 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 2.625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 65.785495138 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.3140747883 [CUBIC_METRE]
    Length = 8500.59991934 [MILLI METRE]
    NetSurfaceAreaExtrudedSides = 60.535495138 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 22.3140747883 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 60.535495138 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 65.785495138 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 2.625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 138.825975187 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 49.2376298145 [CUBIC_METRE]
    Length = 18757.1923103 [MILLI METRE]
    NetSurfaceAreaExtrudedSides = 133.575975187 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 49.2376298145 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 133.575975187 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 138.825975187 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 2.625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 60.5277173913 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 20.37599787 [CUBIC_METRE]
    Length = 7762.28490287 [MILLI METRE]
    NetSurfaceAreaExtrudedSides = 55.2777173913 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 20.37599787 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 55.2777173913 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 60.5277173913 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities: 6 more contents on 8 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    FireRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    Reference = "Alapozás átmenet 2500 x 1500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 68 objects (55 IFCCOLUMN, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    ConcreteCoverAtMainBars = 50000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    ConstructionType = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    EnvironmentalClass = "0" (IFCLABEL)
    FireRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    LifeCycleEnvironmentalLoad = "0" (IFCTEXT)
    ServiceLife = 0. (IFCTIMEMEASURE) [Year (conversion based)]
    StructuralClass = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 20 objects (20 IFCWALL)
    ConstructionType = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    EnvironmentalClass = "0" (IFCLABEL)
    FireRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    LifeCycleEnvironmentalLoad = "0" (IFCTEXT)
    ServiceLife = 0. (IFCTIMEMEASURE) [Year (conversion based)]
  Pset_PrecastConcreteElementGeneral | properties | on 68 objects (55 IFCCOLUMN, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    ElementWeight = 0. (IFCMASSMEASURE) [GRAM]
  Pset_FireRatingProperties | properties | on 88 objects (55 IFCCOLUMN, 20 IFCWALL, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    FireResistanceRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    IsCombustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "202q3LiJbEhBpZHAdVhOdL" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "800B40D5-B139-4EAC-BCE3-44A9DFAD89D5" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 006" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 006" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 006" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "2o7i35jXD6YOrdigNsAukn" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "B21EC0C5-B613-4689-8D67-B2A5F62B8BB1" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 006" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 006" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 006" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "1lnAq$CA95Oxmk82YAXwu6" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "6FC4AD3F-30A2-4563-BC2E-20288A87AE06" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 005" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 005" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 005" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC azonosító = "27IBwV9Qz6MBbHoCdhf5nY" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Födém" (IFCLABEL)
    Alsó felület = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "8748BE9F-25AF-4658-B951-C8C9EBA45C62" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Födém - 001" (IFCLABEL)
    Fedő kitöltés = "Hajópadló" (IFCLABEL)
    Felső felület = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Födém - 001" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Referenciasík helye = "Felül" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Alap" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Födém - 001" (IFCLABEL)
    Típus = "Födém" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Él felülete = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "1RwSIPO6z5LfO6Lc$heF3V" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "5BE9C499-606F-4556-9606-566FEBA0F0DF" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 001" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 001" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 001" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "3GnFSbHK96A8jH2jMx0o6G" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "D0C4F725-4542-4628-8B51-0AD5BB032190" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 002" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 002" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 002" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "2F3BN1PAj7rBbvLBV8jZDw" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "8F0CB5C1-64AB-47D4-B979-54B7C8B6337A" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 003" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 003" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 003" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    ARCHICAD IFC azonosító = "1toXH1$iP2bBP0ST5Mf2dc" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Osztályozás - 21 = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Címke szövege = "" (IFCLABEL)
    Egyedi ID = "77CA1441-FEC6-4294-B640-71D156A429E6" (IFCLABEL)
    Elem ID = "Gerenda - 004" (IFCLABEL)
    Felület (mind) = "beton - 04" (IFCLABEL)
    Fólia = "001_Szerelőbeton számítás" (IFCLABEL)
    Gerenda dőlésszöge = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gerenda keresztmetszete = "profilos" (IFCLABEL)
    Helyzet = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Honszint = "0. Szint" (IFCLABEL)
    Jellemző tárgy neve = "" (IFCLABEL)
    Kapcsolt változások = "" (IFCLABEL)
    Külső IFC azonosító = "" (IFCLABEL)
    Modul mester ID = "" (IFCLABEL)
    Modul és elem ID = "Gerenda - 004" (IFCLABEL)
    Mutatás átépítési szűrőben = "Minden vonatkozó szűrő" (IFCLABEL)
    Szerkezet típusa = "Összetett profil" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Szülő ID = "Gerenda - 004" (IFCLABEL)
    Típus = "Gerenda" (IFCLABEL)
    Zárolt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Átépítési állapot = "Meglévő" (IFCLABEL)
    Építőanyag / Réteges szerkezet / Profil / Kitöltés = "Alapozás átmenet" (IFCLABEL)
    Építőanyagok (mind) = "Beton - tartószerkezet" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség neve = "" (IFCLABEL)
    Érintett helyiség száma = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 80 more contents on 80 objects not shown
  ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁS | properties | on 88 objects (55 IFCCOLUMN, 20 IFCWALL, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    Hanggátlás = "25" (IFCLABEL)
    Hőátbocsátás = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Tűzállóság = "20 perc" (IFCLABEL)
    Éghető = FALSE (IFCBOOLEAN)
  SZERKEZET | properties | on 68 objects (55 IFCCOLUMN, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    Betontakarás a fővasalat mentén = "50 mm" (IFCLABEL)
    Emelési súly = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Felület minőség = "C (13 mm)" (IFCLABEL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Technológia = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
  SZERKEZET | properties | on 20 objects (20 IFCWALL)
    Szerkezeti funkció = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
  KÖRNYEZETVÉDELEM | properties | on 88 objects (55 IFCCOLUMN, 20 IFCWALL, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    Környezetvédelmi osztály = 0. (IFCREAL)
    Tárolt energia = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Élettartam = 0. (IFCREAL)
    Ökológiai lábnyom = 0. (IFCREAL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 88 objects (55 IFCCOLUMN, 20 IFCWALL, 12 IFCBEAM, 1 IFCSLAB)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 55 objects (55 IFCCOLUMN)
    3D hossz = 2800. [MILLI METRE]
    A burkolat nettó alsó területe = 0. [SQUARE_METRE]
    A burkolat nettó felső területe = 0. [SQUARE_METRE]
    A burkolat teljes térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    A mag nettó alsó területe = 0.09 [SQUARE_METRE]
    A mag nettó felső területe = 0.09 [SQUARE_METRE]
    A mag teljes térfogata = 0.252 [CUBIC_METRE]
    Az oszlop kerülete = 1200. [MILLI METRE]
    Az oszlop maximális magassága = 2800. [MILLI METRE]
    Az oszlop minimális magassága = 2800. [MILLI METRE]
    Az oszlop teljes térfogata = 0.252 [CUBIC_METRE]
    Az oszlop területe = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Burkolat bruttó felső (vagy alsó) területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Burkolat bruttó területe (felső/alsó nélkül) = 0. [SQUARE_METRE]
    Burkolat nettó térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Burkolat területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Felső eltolás = -200. [MILLI METRE]
    Felület területe = 3.36 [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Mag 1. méret = 300. [MILLI METRE]
    Mag 2. méret = 300. [MILLI METRE]
    Mag bruttó felső (vagy alsó) területe = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Mag bruttó területe (felső/alsó nélkül) = 3.36 [SQUARE_METRE]
    Mag nettó területe (felső/alsó nélkül) = 3.36 [SQUARE_METRE]
    Mag nettó térfogata = 0.252 [CUBIC_METRE]
    Magasság = 2800. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 0. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Nettó térfogat = 0.252 [CUBIC_METRE]
    Szélesség = 300. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 0. [MILLI METRE]
    Terület = 0.09 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCWALL)
    3D hossz = 5000. [MILLI METRE]
    A fal kerülete = 10700. [MILLI METRE]
    A fal középvonalának hossza = 5000. [MILLI METRE]
    A fal legkisebb magassága = 3000. [MILLI METRE]
    A fal legnagyobb magassága = 3000. [MILLI METRE]
    A fal teljes térfogata = 5.25 [CUBIC_METRE]
    A fal területe = 1.75 [SQUARE_METRE]
    A falvég vastagsága = 350. [MILLI METRE]
    Ablakok száma = 0.
    Ablakok területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Ablakok összesített szélessége = 0. [MILLI METRE]
    Ajtók száma = 0.
    Ajtók területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Ajtók összesített szélessége = 0. [MILLI METRE]
    Bruttó terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Bruttó terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Csökkentett hossz a belső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Csökkentett hossz a külső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Csökkentett terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Csökkentett terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Fal hossza a belső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Fal hossza a külső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Fal réteg csökkentett térfogata a belső oldalon = 3. [CUBIC_METRE]
    Fal réteg csökkentett térfogata a külső oldalon = 2.25 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg legkisebb magassága a belső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legkisebb magassága a külső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legnagyobb magassága a belső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legnagyobb magassága a külső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg térfogata a belső oldalon = 3. [CUBIC_METRE]
    Fal réteg térfogata a külső oldalon = 2.25 [CUBIC_METRE]
    Fal rétegvastagság a belső oldalon = 200. [MILLI METRE]
    Fal rétegvastagság a külső oldalon = 150. [MILLI METRE]
    Fal átlagos hossza = 5000. [MILLI METRE]
    Falvastagság = 350. [MILLI METRE]
    Felső eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Feltételes térfogat = 5.25 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 15. [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Légréteg vastagsága = 0. [MILLI METRE]
    Magasság = 3000. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 0. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Nettó terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Nettó terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Nettó térfogat = 5.25 [CUBIC_METRE]
    Nyílások száma (Üres falnyílások száma) = 0.
    Nyílások számított térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Oszlopok száma = 0.
    Oszlopok térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Pontos nyílásterület a belső oldalon = 0. [SQUARE_METRE]
    Pontos nyílásterület a külső oldalon = 0. [SQUARE_METRE]
    Referenciavonal hossza = 5000. [MILLI METRE]
    Szigetelőréteg vastagsága = 150. [MILLI METRE]
    Szélesség = 350. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 0. [MILLI METRE]
    Terület = 1.75 [SQUARE_METRE]
    Vastagság = 350. [MILLI METRE]
    Élek nettó területe = 5.6 [SQUARE_METRE]
    Üres nyílások összesített területe = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWALL)
    3D hossz = 5000. [MILLI METRE]
    A fal kerülete = 10900. [MILLI METRE]
    A fal középvonalának hossza = 5000. [MILLI METRE]
    A fal legkisebb magassága = 3000. [MILLI METRE]
    A fal legnagyobb magassága = 3000. [MILLI METRE]
    A fal teljes térfogata = 6.75 [CUBIC_METRE]
    A fal területe = 2.25 [SQUARE_METRE]
    A falvég vastagsága = 450. [MILLI METRE]
    Ablakok száma = 0.
    Ablakok területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Ablakok összesített szélessége = 0. [MILLI METRE]
    Ajtók száma = 0.
    Ajtók területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Ajtók összesített szélessége = 0. [MILLI METRE]
    Bruttó terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Bruttó terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Csökkentett hossz a belső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Csökkentett hossz a külső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Csökkentett terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Csökkentett terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Fal hossza a belső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Fal hossza a külső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Fal réteg csökkentett térfogata a belső oldalon = 4.5 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg csökkentett térfogata a külső oldalon = 2.25 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg legkisebb magassága a belső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legkisebb magassága a külső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legnagyobb magassága a belső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legnagyobb magassága a külső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg térfogata a belső oldalon = 4.5 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg térfogata a külső oldalon = 2.25 [CUBIC_METRE]
    Fal rétegvastagság a belső oldalon = 300. [MILLI METRE]
    Fal rétegvastagság a külső oldalon = 150. [MILLI METRE]
    Fal átlagos hossza = 5000. [MILLI METRE]
    Falvastagság = 450. [MILLI METRE]
    Felső eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Feltételes térfogat = 6.75 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 15. [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Légréteg vastagsága = 0. [MILLI METRE]
    Magasság = 3000. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 0. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Nettó terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Nettó terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Nettó térfogat = 6.75 [CUBIC_METRE]
    Nyílások száma (Üres falnyílások száma) = 0.
    Nyílások számított térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Oszlopok száma = 0.
    Oszlopok térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Pontos nyílásterület a belső oldalon = 0. [SQUARE_METRE]
    Pontos nyílásterület a külső oldalon = 0. [SQUARE_METRE]
    Referenciavonal hossza = 5000. [MILLI METRE]
    Szigetelőréteg vastagsága = 150. [MILLI METRE]
    Szélesség = 450. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 0. [MILLI METRE]
    Terület = 2.25 [SQUARE_METRE]
    Vastagság = 450. [MILLI METRE]
    Élek nettó területe = 7.2 [SQUARE_METRE]
    Üres nyílások összesített területe = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    3D hossz = 5000. [MILLI METRE]
    A fal kerülete = 11300. [MILLI METRE]
    A fal középvonalának hossza = 5000. [MILLI METRE]
    A fal legkisebb magassága = 3000. [MILLI METRE]
    A fal legnagyobb magassága = 3000. [MILLI METRE]
    A fal teljes térfogata = 9.75 [CUBIC_METRE]
    A fal területe = 3.25 [SQUARE_METRE]
    A falvég vastagsága = 650. [MILLI METRE]
    Ablakok száma = 0.
    Ablakok területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Ablakok összesített szélessége = 0. [MILLI METRE]
    Ajtók száma = 0.
    Ajtók területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Ajtók összesített szélessége = 0. [MILLI METRE]
    Bruttó terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Bruttó terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Csökkentett hossz a belső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Csökkentett hossz a külső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Csökkentett terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Csökkentett terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Fal hossza a belső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Fal hossza a külső oldalon = 5000. [MILLI METRE]
    Fal réteg csökkentett térfogata a belső oldalon = 7.5 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg csökkentett térfogata a külső oldalon = 2.25 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg legkisebb magassága a belső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legkisebb magassága a külső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legnagyobb magassága a belső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg legnagyobb magassága a külső oldalon = 3000. [MILLI METRE]
    Fal réteg térfogata a belső oldalon = 7.5 [CUBIC_METRE]
    Fal réteg térfogata a külső oldalon = 2.25 [CUBIC_METRE]
    Fal rétegvastagság a belső oldalon = 500. [MILLI METRE]
    Fal rétegvastagság a külső oldalon = 150. [MILLI METRE]
    Fal átlagos hossza = 5000. [MILLI METRE]
    Falvastagság = 650. [MILLI METRE]
    Felső eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Feltételes térfogat = 9.75 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 15. [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Légréteg vastagsága = 0. [MILLI METRE]
    Magasság = 3000. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 0. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Nettó terület a belső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Nettó terület a külső oldalon = 15. [SQUARE_METRE]
    Nettó térfogat = 9.75 [CUBIC_METRE]
    Nyílások száma (Üres falnyílások száma) = 0.
    Nyílások számított térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Oszlopok száma = 0.
    Oszlopok térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Pontos nyílásterület a belső oldalon = 0. [SQUARE_METRE]
    Pontos nyílásterület a külső oldalon = 0. [SQUARE_METRE]
    Referenciavonal hossza = 5000. [MILLI METRE]
    Szigetelőréteg vastagsága = 150. [MILLI METRE]
    Szélesség = 650. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 0. [MILLI METRE]
    Terület = 3.25 [SQUARE_METRE]
    Vastagság = 650. [MILLI METRE]
    Élek nettó területe = 10.4 [SQUARE_METRE]
    Üres nyílások összesített területe = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    3D hossz = 13055.9092895 [MILLI METRE]
    Alsó oldal területe = 10.5559092895 [SQUARE_METRE]
    Bal oldal területe = 22.3924651206 [SQUARE_METRE]
    Bal oldali hossz = 10555.9092895 [MILLI METRE]
    Eltolás = -0. [MILLI METRE]
    Felső oldal területe = 26.3897732238 [SQUARE_METRE]
    Feltételes térfogat = 27.709261885 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 82.5966327706 [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 1200. [MILLI METRE]
    Jobb oldal területe = 15.8338639343 [SQUARE_METRE]
    Jobb oldali hossz = 10555.9092895 [MILLI METRE]
    Lyukak száma = 0.
    Lyukak területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Lyukak térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Lyukszélek felülete = 0. [SQUARE_METRE]
    Magasság = 1500. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 1200. [MILLI METRE]
    Nettó térfogat = 27.709261885 [CUBIC_METRE]
    Szélesség = 2500. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 1200. [MILLI METRE]
    Terület = 10.5559092895 [SQUARE_METRE]
    Vég területe = 7.42462120246 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    3D hossz = 13055.9092895 [MILLI METRE]
    Alsó oldal területe = 10.5559092895 [SQUARE_METRE]
    Bal oldal területe = 15.8338639343 [SQUARE_METRE]
    Bal oldali hossz = 10555.9092895 [MILLI METRE]
    Eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Felső oldal területe = 26.3897732238 [SQUARE_METRE]
    Feltételes térfogat = 27.709261885 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 82.5966327706 [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 1200. [MILLI METRE]
    Jobb oldal területe = 22.3924651206 [SQUARE_METRE]
    Jobb oldali hossz = 10555.9092895 [MILLI METRE]
    Lyukak száma = 0.
    Lyukak területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Lyukak térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Lyukszélek felülete = 0. [SQUARE_METRE]
    Magasság = 1500. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 1200. [MILLI METRE]
    Nettó térfogat = 27.709261885 [CUBIC_METRE]
    Szélesség = 2500. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 1200. [MILLI METRE]
    Terület = 10.5559092895 [SQUARE_METRE]
    Vég területe = 7.42462120246 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    3D hossz = 11000.5999193 [MILLI METRE]
    Alsó oldal területe = 8.50059991934 [SQUARE_METRE]
    Bal oldal területe = 18.0324955414 [SQUARE_METRE]
    Bal oldali hossz = 8500.59991934 [MILLI METRE]
    Eltolás = -0. [MILLI METRE]
    Felső oldal területe = 21.2514997983 [SQUARE_METRE]
    Feltételes térfogat = 22.3140747883 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 67.9601163405 [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 1200. [MILLI METRE]
    Jobb oldal területe = 12.750899879 [SQUARE_METRE]
    Jobb oldali hossz = 8500.59991934 [MILLI METRE]
    Lyukak száma = 0.
    Lyukak területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Lyukak térfogata = 0. [CUBIC_METRE]
    Lyukszélek felülete = 0. [SQUARE_METRE]
    Magasság = 1500. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 1200. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 1200. [MILLI METRE]
    Nettó térfogat = 22.3140747883 [CUBIC_METRE]
    Szélesség = 2500. [MILLI METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 1200. [MILLI METRE]
    Terület = 8.50059991934 [SQUARE_METRE]
    Vég területe = 7.42462120246 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    A födém teljes térfogata = 222.154122046 [CUBIC_METRE]
    Alsó magasság = -300. [MILLI METRE]
    Alsó oldal csökkentett területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Alsó oldal területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Felső magasság = 0. [MILLI METRE]
    Felső oldal csökkentett területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Felső oldal területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Feltételes térfogat = 222.154122046 [CUBIC_METRE]
    Felület területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Födém alsó síkjának bruttó területe lyukakkal = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Födém bruttó alsó területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Födém bruttó felső területe = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Födém bruttó térfogata lyukakkal = 222.154122046 [CUBIC_METRE]
    Födém felső síkjának bruttó területe lyukakkal = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Födém oldalainak bruttó területe = 43.9876114136 [SQUARE_METRE]
    Födém éleinek bruttó területe lyukakkal = 43.9876114136 [SQUARE_METRE]
    Honszint eltolás = 0. [MILLI METRE]
    Kerület = 146625.371379 [MILLI METRE]
    Lyukak kerülete = 0. [MILLI METRE]
    Lyukak területe = 0. [SQUARE_METRE]
    Magasság = 300. [MILLI METRE]
    Magasság a szinttől = 0. [MILLI METRE]
    Magasság a terv 0,00-tól = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 1. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Magasság ettől: 2. referenciaszint = 0. [MILLI METRE]
    Nettó térfogat = 222.154122046 [CUBIC_METRE]
    Tengerszint feletti magasság = 0. [MILLI METRE]
    Terület = 740.513740153 [SQUARE_METRE]
    Vastagság = 300. [MILLI METRE]
    Él területe = 43.9876114136 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    AcousticRating = "25" (IFCLABEL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  PADLÓBURKOLATOK | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Antisztatikus felület = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Csempeméret = "Nincs megadva" (IFCLABEL)
    Csúszásmentes felület = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Törékenység = "0" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 20 objects (20 IFCWALL)
    AcousticRating = "25" (IFCLABEL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 55 objects (55 IFCCOLUMN)
    FireRating = "20 perc" (IFCLABEL)
    Reference = "Beton - tartószerkezet 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)