IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2021-05-09T13:22:57"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20190327_2315(x64) - Exporter 20.0.0.377 - Alternate UI 20.0.0.377"
Application: "Autodesk Revit 2020 (ENU)" version "2020" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2020 (ENU)"

People and organizations
  Person "jozsef.etlinger" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "jozsef.etlinger" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2020 (ENU)" version "2020" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2020 (ENU)" | change NOCHANGE | created 1620559188 (2021-05-09T11:19:48Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Project Name" | phase "Project Status"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 21′ 31.181945″ | longitude -71° 3′ 24.263305″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING
      IFCBUILDINGSTOREY "00 Ground level" | long name "00 Ground level" | object type "Level:8mm Head" | elevation 0.
        contains 11 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:408026" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:408367" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:3" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:4" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:5" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:6" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:7" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:8" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:412714:9" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "01 Level" | long name "01 Level" | object type "Level:8mm Head" | elevation 4000.
        contains 15 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:388730" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Külső kerámia padló rétegrend:388761" | material: layers "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF" 110.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:388772" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:388810" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:388827" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:388845" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:388914" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:388929" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:388943" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416837" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416837:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416850" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416850:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:652929" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:652979" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "02 Level" | long name "02 Level" | object type "Level:8mm Head" | elevation 8000.
        contains 15 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:390000" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Külső kerámia padló rétegrend:390031" | material: layers "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF" 110.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:390042" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:390080" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:390097" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:390115" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:390184" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:390199" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:390213" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416749" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416749:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416762" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416762:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:652723" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:652773" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "03 Level" | long name "03 Level" | object type "Level:8mm Head" | elevation 12000.
        contains 15 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:391270" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Külső kerámia padló rétegrend:391301" | material: layers "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF" 110.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:391312" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:391350" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:391367" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:391378" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:391378:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:391385" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:391454" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:391469" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:391476" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:391483" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416684" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | object type "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső kerámia padló rétegrend:416684:2" | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | object type "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | names: "Floor:Belső parketta padló rétegrend:652488" | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Pset_ElementShading, Pset_ProductRequirements, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, BaseQuantities

Types
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF" 110.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF" 110.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Külső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF" 110.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső kerámia padló rétegrend" ("07_Kerámia lapburkolat" 15., "06_Gyorskötésű burkolatragasztó" 5., "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 60.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other
  IFCSLABTYPE "Floor:Belső parketta padló rétegrend" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Floor:Belső parketta padló rétegrend" ("05_Fa" 10., "06_Padlószőnyeg" 5., "02_Beton, helyszíni C40/55" 60., "04_Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez" 65.) | property sets: Analytical Properties, Construction, Graphics, Identity Data, Materials and Finishes, Other

Property sets
  Other(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Family Name = "Level" (IFCTEXT)
  Other | properties | on 35 objects (35 IFCSLAB)
    Category = "Floors" (IFCLABEL)
    Family = "Floor: Belső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Family and Type = "Floor: Belső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Type = "Floor: Belső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Type Id = "Floor: Belső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 18 objects (18 IFCSLAB)
    Category = "Floors" (IFCLABEL)
    Family = "Floor: Belső parketta padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Family and Type = "Floor: Belső parketta padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Type = "Floor: Belső parketta padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Type Id = "Floor: Belső parketta padló rétegrend" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Family = "Level: 8mm Head" (IFCLABEL)
    Family and Type = "Level: 8mm Head" (IFCLABEL)
    Type = "Level: 8mm Head" (IFCLABEL)
    Type Id = "Level: 8mm Head" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Category = "Floors" (IFCLABEL)
    Family = "Floor: Külső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Family and Type = "Floor: Külső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Type = "Floor: Külső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
    Type Id = "Floor: Külső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
  Other | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Category = "Project Information" (IFCLABEL)
    Client Name = "Owner" (IFCTEXT)
    Project Address = "Enter address here" (IFCTEXT)
    Project Issue Date = "Issue Date" (IFCTEXT)
    Project Name = "Project Name" (IFCTEXT)
    Project Number = "0001" (IFCTEXT)
    Project Status = "Project Status" (IFCTEXT)
  Other | properties | on 56 type objects
    Category = "Floors" (IFCLABEL)
    Family Name = "Floor" (IFCTEXT)
  Identity Data(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Type Name = "8mm Head" (IFCTEXT)
  Graphics(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Line Pattern = "Centre" (IFCLABEL)
    Line Weight = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "M_Level Head - Circle: M_Level Head - Circle" (IFCLABEL)
    Symbol at End 1 Default = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol at End 2 Default = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ElementShading | properties | on 56 objects (56 IFCSLAB) | on 56 type objects
    Roughness = 914.4 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_ProductRequirements | properties | on 56 objects (56 IFCSLAB) | on 56 type objects
    Category = "Floors" (IFCLABEL)
  Pset_ProductRequirements | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Name = "00 Ground level" (IFCLABEL)
  Pset_ProductRequirements | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Name = "01 Level" (IFCLABEL)
  Pset_ProductRequirements | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Name = "02 Level" (IFCLABEL)
  Pset_ProductRequirements | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Category = "Levels" (IFCLABEL)
    Name = "03 Level" (IFCLABEL)
  Pset_ProductRequirements | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Category = "Project Information" (IFCLABEL)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 35 objects (35 IFCSLAB) | on 35 type objects
    Reference = "Belső kerámia padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 18 objects (18 IFCSLAB) | on 18 type objects
    Reference = "Belső parketta padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB) | on 3 type objects
    Reference = "Külső kerámia padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 35 objects (35 IFCSLAB) | on 35 type objects
    Reference = "Belső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 18 objects (18 IFCSLAB) | on 18 type objects
    Reference = "Belső parketta padló rétegrend" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB) | on 3 type objects
    Reference = "Külső kerámia padló rétegrend" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 35 objects (35 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Belső kerámia padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.70782527001628 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 18 objects (18 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Belső parketta padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.630859440442285 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Külső kerámia padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.396213913846622 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 35 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Belső kerámia padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.70782527001628 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 18 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Belső parketta padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.630859440442285 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Külső kerámia padló rétegrend" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.396213913846622 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  BaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 14.0000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1960.00000000001 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 30.1000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.96000000000001 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 15000. [MILLI METRE]
    Width = 140. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    GrossArea = 7.99999999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1520. [CUBIC_METRE]
    NetArea = 18.1659999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.51999999999999 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 11400. [MILLI METRE]
    Width = 190. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    GrossArea = 6.21575000000003 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 16.6854 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.019655 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 15135. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    GrossArea = 1.0675 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 16.6854 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.019655 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 15135. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 14.0000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1960.00000000001 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 30.1000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.96000000000001 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 15000. [MILLI METRE]
    Width = 140. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 7.75500000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1085.7 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 17.092 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.0857 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 11300. [MILLI METRE]
    Width = 140. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 7.75500000000003 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1085.7 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 17.0920000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.0857 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 11300. [MILLI METRE]
    Width = 140. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 14.0000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1960. [CUBIC_METRE]
    NetArea = 30.1000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.96 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 15000. [MILLI METRE]
    Width = 140. [MILLI METRE]
  BaseQuantities: 31 more contents on 35 objects not shown
  Constraints | properties | on 15 objects (15 IFCSLAB)
    Height Offset From Level = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Level = "Level: 01 Level" (IFCLABEL)
    Related to Mass = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Room Bounding = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Constraints | properties | on 15 objects (15 IFCSLAB)
    Height Offset From Level = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Level = "Level: 02 Level" (IFCLABEL)
    Related to Mass = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Room Bounding = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Constraints | properties | on 15 objects (15 IFCSLAB)
    Height Offset From Level = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Level = "Level: 03 Level" (IFCLABEL)
    Related to Mass = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Room Bounding = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Constraints | properties | on 11 objects (11 IFCSLAB)
    Height Offset From Level = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Level = "Level: 00 Ground level" (IFCLABEL)
    Related to Mass = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Room Bounding = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation = 8000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Constraints | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation = 12000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensions | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Area = 149.5916 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = -140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 167920. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 20.942824 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Area = 14.0000000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = 3860. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 15000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 1.96000000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Area = 14.0000000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = 11860. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 12000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 15000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 1.96000000000002 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Computation Height = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dimensions | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Area = 14.0000000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = 7860. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 8000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 15000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 1.96 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Area = 14.0000000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = 7860. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 8000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 15000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 1.96000000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Area = 7.28325000000003 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = 11860. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 12000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 15135. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 1.01965500000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Area = 7.28325000000002 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Elevation at Bottom = 11860. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevation at Top = 12000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Perimeter = 15135. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume = 1.01965500000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensions: 27 more contents on 31 objects not shown
  Identity Data | properties | on 56 objects (56 IFCSLAB)
    Comments = "Belső ajzat" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Author = "" (IFCTEXT)
    Building Name = "" (IFCTEXT)
    Organization Description = "" (IFCTEXT)
    Organization Name = "" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Building Story = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "00 Ground level" (IFCTEXT)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Building Story = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "01 Level" (IFCTEXT)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Building Story = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "02 Level" (IFCTEXT)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Identity Data | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Building Story = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "03 Level" (IFCTEXT)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Identity Data | properties | on 35 type objects
    Assembly Code = "" (IFCTEXT)
    Assembly Description = "" (IFCTEXT)
    Type Name = "Belső kerámia padló rétegrend" (IFCTEXT)
  Identity Data | properties | on 18 type objects
    Assembly Code = "" (IFCTEXT)
    Assembly Description = "" (IFCTEXT)
    Type Name = "Belső parketta padló rétegrend" (IFCTEXT)
  Identity Data: 1 more content on 0 objects not shown
  Phasing | properties | on 56 objects (56 IFCSLAB)
    Phase Created = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Structural | properties | on 56 objects (56 IFCSLAB)
    Enable Analytical Model = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Structural = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Name = "00 Ground level" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Name = "01 Level" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Name = "02 Level" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Name = "03 Level" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 4 (IFCINTEGER)
  Constraints(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevation Base = "Project Base Point" (IFCIDENTIFIER)
  Analytical Properties | properties | on 35 type objects
    Absorptance = 0.7 (IFCREAL)
    Heat Transfer Coefficient (U) = 0.70782527001628 (IFCREAL)
    Roughness = 3 (IFCINTEGER)
    Thermal Resistance (R) = 1.41277804333971 (IFCREAL)
    Thermal mass = 122349.6 (IFCREAL)
  Analytical Properties | properties | on 18 type objects
    Absorptance = 0.7 (IFCREAL)
    Heat Transfer Coefficient (U) = 0.630859440442285 (IFCREAL)
    Roughness = 3 (IFCINTEGER)
    Thermal Resistance (R) = 1.58513915445082 (IFCREAL)
    Thermal mass = 94155.65 (IFCREAL)
  Analytical Properties | properties | on 3 type objects
    Absorptance = 0.7 (IFCREAL)
    Heat Transfer Coefficient (U) = 0.396213913846622 (IFCREAL)
    Roughness = 3 (IFCINTEGER)
    Thermal Resistance (R) = 2.52388915445082 (IFCREAL)
    Thermal mass = 124040.1 (IFCREAL)
  Construction | properties | on 53 type objects
    Default Thickness = 140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Function = "Interior" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 3 type objects
    Default Thickness = 190. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Function = "Interior" (IFCIDENTIFIER)
  Graphics | properties | on 56 type objects
    Coarse Scale Fill Color = 0 (IFCINTEGER)
  Materials and Finishes | properties | on 35 type objects
    Structural Material = "02_Vasbeton, helyszíni C40/55" (IFCLABEL)
  Materials and Finishes | properties | on 21 type objects
    Structural Material = "02_Beton, helyszíni C40/55" (IFCLABEL)

Other addresses and roles
  2 x postal address: "Enter address here", "Boston", "MA"