

**ET 20 (ETS 20)**

**Porcelán tartószigetelő tüzihorganyzott temperöntvény armatúrával**

**Csapméret: 20 mm (24 mm)**

**Nyakátmérő: 65 mm (75 mm)**