Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Kar	
Villamosmérnöki Szak

A tantárgy címe	Nyilvántartási kódja	
VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK II.	VHNA105	
Ellenőrzés típusa	Félév
	 Előfeltétel	
	ősz	tavasz		
vizsga		X	VHNA104	
Tantárgy felelős tanszék	Felelős oktató	
Villamos Hálózatok Tanszék	Farkas Sándor	
A tantárgy heti tanóra száma	Kredit	
Előadás
2	Gyakorlat
0	Labor
2	
5	
A tárgy oktatásának célja	
A hallgatók tanulják meg a közép és kisfeszültségű hálózatok létesítési és üzemviteli szempontból fontos elméleti alapokat és azok gyakorlati alkalmazását.
	
A foglalkozáson való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlása	
A tantárgy előadásán és gyakorlatán, az írásbeli számonkéréseken a megjelenés kötelező.
Az összóraszám 15 %-át nem haladhatja meg az igazolatlan távollét és további 15% igazolható!
A hallgatók jelenlétének ellenőrzése a gyakorlatokon és írásbeli számonkéréseken rendszeresen, előadáson alkalomszerűen történik. 
	
Igazolás módja	
Foglakozások:
Igazolása csak hivatalos irattal történhet, amelyet - a hiányzást követő egy héten belül - a tantárgyfelelősnél kell bemutatni.	Vizsga:	
Félévközi ellenőrzések:	
Témaköre:	Időpontja:	Pótlása és javítása:	
I. ZH	5. hét		
Feladat kiadás	6. hét		
Feladat beadás	8. hét		
Feladat kiadás	10. hét		
II. ZH	10. hét		
Feladat beadás	12. hét		

Egyéni munkával megoldható feladatok	
Típusa:
Két db tervezési feladat – a részletes program szerinti időszakban.
	Kritériuma:
	
Kritériumkövetelmények és teljesítésük határideje	
Aláírás megszerzésének feltétele:	
A foglalkozásokon való részvétel, két db Zh + 2 db tervezési feladat legalább elégséges szinten való elkészítése.
	
Az érdemjegy kialakításának módja vizsgakövetelmények	
A félévközi munka és a vizsgán elért teljesítmény 50-50
 %-os arányú figyelembevételével kerül meghatározásra. Az
elégséges érdemjegy megállapításához a szóbeli és írásbeli 
vizsgáknak is el kell érni az 50 %-os szintet.
	0,00 – 1,99	elégtelen	
	2,00 – 2,50	elégséges	
	2,51 – 3,50	közepes	
	3,51 – 4,51		jó	
	4,51 – 5,00		jeles	
Pótlási lehetőség	
A hiányzás miatt be nem adott tervezési feladatok igazolt távolmaradás esetén térítés nélkül, igazolatlan távolmaradás esetén különeljárási díj befizetésével 2 héten belül beadhatók.
A nagy-ZH-k pótlása és javítása a teljes anyagból egy alkalommal a 11. héten.
A pótlás igazolatlan hiányzás esetén különeljárási díj befizetése mellett történhet.
	
Felhasználható jegyzet, segédlet, szakirodalom	
Póka Gy.: Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerekbe
Kassai József: Hálózati védelmek és automatikák, EVI 277

Felhasználható fontosabb segédeszközök	
írásvetítő

A tantárgy tananyagának leírása	
VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK	II. – előadás:
					
A védelmi rendszer fogalma, követelmények.
Védelmi rendszerek stratégiája.
Védelmi alapelvek és alapvető megoldások.
A zárlatérzékelés alapjai. 
Védelmi relék és jellemzőik.
Túláramvédelmek.
Függetlenül késleltetett,- áramszelektív,- irányított túláramvédelem.
Védelmek összefüggő rendszerének kialakítása.
Sugaras hálózatok rövidzárlati és földzárlati védelme.
Körvezeték rövidzárlati védelme.
Távolsági védelem működési elve, felépítése.
A fokozatok beállításának számítása.
Differenciál  elvű védelmek; érzékelési alapelvek,
Differenciál védelmek, szakaszvédelmek.
Elektronikus relék és védelmek.
Ipartelepi hálózatok és védelmi rendszerük jellemzői.
Védelmi megoldások.
Üzemzavari automatikák, - kapcsolatuk a védelmi rendszerrel.
Visszakapcsoló automatikák.
Visszakapcsoló rendszerek.
Átkapcsoló automatikák.
Önműködő tartalék átkapcsolás.

VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK	II. – gyakorlat:

A főelosztó hálózati transzformátorállomások felépítése, főbb részei nagyfeszültségű gyűjtősín-rendszerek.
Középfeszültségű vezetéki leágazás felépítése.
Műszertechnikai és relés-technikai alapfogalmak.
Elektromechanikus relék, műszerek és mérőváltók működése.
Középfeszültségű vezetéki leágazások zárlatvédelme.
Vezetéki leágazás túláramvédelmének alapvédelmi relékkel történő megvalósítása és működtetése két fázisban kétlépcsős, nulla sorrendű áramfigyeléssel kiegészített, korlátoltan függő késleltetésű túláramvédelemmel, valamint földzárlat érzékelése túlfeszültség relé segítségével.
Impedancia védelem, távolsági védelem.
Impedancia védelem megvalósítása és működtetése vezetéki leágazáson művezeték segítségével.
Energiairány védelem megvalósítása és működtetése középfeszültségű vezetéki íven.
Középfeszültségű vezetéki leágazások automatikái, a visszakapcsoló automatikák beállítási szempontjai.
Vezetéki leágazás védelmének megvalósítása visszakapcsoló automatikával rendelkező, túláram-idővédelemmel, valamint annak működéspróbája.
Elosztó hálózati transzformátorok védelme.
A csillagpont kezelés szempontjai - középfeszültségű hálózatok csillagpont kezelési módjai.
Ívoltó tekercs szabályozó automatika modelljének működéspróbája.