Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Kar	
Villamosmérnöki Szak

A tantárgy címe	Nyilvántartási kódja	
MÉRÉSTECHNIKA II.	AUNB272	
Ellenőrzés típusa	Félév
	 Előfeltétel	
	ősz	tavasz		
félévközi		X	AUNB261	
Tantárgy felelős tanszék	Felelős oktató	
Automatizálási Tanszék	Máthé Kálmán	
A tantárgy heti tanóra száma	Kredit	
Előadás
1	Gyakorlat
0	Labor
2	
4	
A tárgy oktatásának célja	
Elektronikus műszerek felépítésének megismerése.
Nem villamos mennyiségek villamos mérése.
	
A foglalkozáson való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlása	
A laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező - az elmulasztott mérési gyakorlatokat pótolni kell.
A zárthelyi dolgozat ütemterv szerint - egy nagy-zárthelyi megírására kerül sor az előadásokon elhangzott témakörökből.
Kis-zárthelyik megírása a laboratóriumi gyakorlatokat megelőzően, a mérésekhez kapcsolódó témakörből.
Felkészületlenség (elégtelen kis-zárthelyi) esetén a hallgató a mérési gyakorlaton nem vehet részt.
A jelenlét ellenőrzése a hallgatók által személyesen aláírt jelenléti ívekkel történik. Az előadásokon  megengedett igazolatlan hiányzások száma kettő alkalom / négy óra  (TVSZ szerint 15%-30%-ig lehet).
	
Igazolás módja	
Foglakozások:
A hiányzást követően az első foglakozáson az előadónak ill. a gyakorlatvezetőnek be kell mutatni az igazolást. Későbbi időpontban az igazolást nem fogadjuk el.	Vizsga:
A TVSZ szerint	
Félévközi ellenőrzések:	
Témaköre:	Időpontja:	Pótlása és javítása:	
Nagy ZH	14. hét 	Pótlása 15.hét	

			

Egyéni munkával megoldható feladatok	
Típusa:
A mérési eredmények feldolgozása – mérési jegyzőkönyvekben – a jegyzőkönyv beadása a mérést követő gyakorlaton történik. Mérőcsoportonként egy mérésről, egy jegyzőkönyvet kell készítenie a gyakorlatvezető által kijelölt hallgatónak. 
A pótmérésekre kötelezetteknek viszont személyenként kell jegyzőkönyvet beadniuk.

	Kritériuma:
A jegyzőkönyv késedelmes beadása különeljárási díj befizetésével jár.
A jegyzőkönyvek végső beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.
	
Kritériumkövetelmények és teljesítésük határideje	
Az aláírás megszerzésének feltételei
A nagy-zárthelyi (vagy a pót-zárthelyi) megírása legalább elégséges eredménnyel. (Az elégséges szint az elérhető pontszám 40 %-a).
Legfeljebb kettő igazoltan, vagy egy igazolatlanul elmulasztott mérési gyakorlat.
(A felkészületlenség miatt elmulasztott mérések ebben nem számítanak bele).
Legfeljebb egy be nem adott mérési jegyzőkönyv.
Legalább elégséges  - a következő szakasz szabályai szerint megállapított – félévközi jegy.
	
Az érdemjegy kialakításának módja vizsgakövetelmények	
A félévközi jegy kialakításának módja
A félévközi teljesítés: a nagy-zárthelyi, a kis-zárthelyik, a jegyzőkönyvek átlagának, figyelembe vételével kerül megállapításra.
A be nem adott jegyzőkönyv osztályzatát, elégtelen minősítéssel 
vesszük figyelembe. Elégtelen a jegyzőkönyvek osztályzata akkor 
is ha a hallgató nem vállalta egyetlen jegyzőkönyv elkészítését sem.
A félévközi teljesítés megállapításánál: 
a nagy- zárthelyik átlaga 40 % 
a kis-zárthelyik átlaga 30 %
a jegyzőkönyvek átlaga 30 %
súlyozási tényezővel vesszük figyelembe.
	50    - 62,49 %	elégséges	
	62,5 - 74,99 %	közepes	
	75    - 87,49 %	jó	
	87,5 - 100    %	jeles	
			
Pótlási lehetőség	
Elégtelen vagy elmulasztott nagy-zárthelyi pótlására egy lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban.
Bármely okból elmulasztott mérési gyakorlatot pótolni kell, a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban.
A nagy-zárthelyiről való igazolatlan hiányzás estén, a mérési gyakorlatról  való igazolatlan vagy felkészületlenség miatti hiányzás estén a pótlás különeljárási díj ellenében történhet meg.
A mérési gyakorlatok pótlására csak a szorgalmi időszakban van lehetőség.
Az aláírás pótlása – azaz a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése – a vizsgaidőszak első két hetében lehetséges.
	
Felhasználható jegyzet, segédlet, szakirodalom	
http//vili.pmmf.hu/Oktatás/Oktatási segédanyagok/Méréstechnika (1)
Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei, BME jegyzet 1981.(2)
Máté Jenő: Méréstechnika laboratóriumi gyakorlat I.,PMMF jegyzet ÉVI 0222 (3)
Lambert Miklós: Mérőérzékelők (4)				
 MSP 430 Data Book – Texas Instruments /www.ti.com (5)
Harsányi Gábor: Érzékelők és beavatkozók,BME jegyzet 1999 (6)
Schnell László: Jelek és rendszerek méréstechnikája III, BME jegyzet 2001 (7)	

Felhasználható fontosabb segédeszközök	
Projektor	
A tantárgy tananyagának leírása	
MÉRÉSTECHNIKA II.	- előadás

1.	Analóg távadók: 		feszültség-, és áramkimenetű távadók, szabályos jelszintek.
Digitális távadók: 	RS 232, RS 485, méterbusz, áramhurkos kivitel.
2.	Passzív mérő-átalakítók:	rezisztív, induktív, kapacitív átalakítók.
	Egyenáramú-, és vivőfrekvenciás mérőkörök.
	Aktív mérő-átalakítók:	indukciós, termoelektromos, piezoelektromos és fotoelektromos
3.	Hőmérséklet mérése:	ellenállás-hőmérők, hőelemek, aktív érzékelők, pirométerek és mérőköreik.
	Elmozdulás, szögelfordulás mérése.
4.	Erő, hajlító-nyomaték, csavaró-nyomaték mérése.
	Nyúlásmérő-bélyeges mérőcellák és mérőeszközeik.
	Folyadékok és gázok nyomásának, áramlási sebességének, térfogat-, és tömegáramának mérése.
5.	Zaj-, és rezgésmérés:	műszaki akusztikai alapfogalmak, alkalmazási területek.
	Gyorsulás-, sebesség-, elmozdulás érzékelők és mérőeszközeik.
6.	Érzékelő jelprocesszorok:	intelligens érzékelők megvalósítása MSP 430 processzorokkal.
7.	Elektronikus műszerek:	általános tulajdonságai,
működési elve,
blokkvázlata,
kezelőszervei,
használata,
alkalmazási lehetőségei:	analóg és digitális multiméter, szelektív 
mérőerősítő, oszcilloszkóp, digitális tároló oszcilloszkóp, digitális frekvencia
és periódusidő-mérő, stroboszkóp.
8.	Robbanásveszélyes terek mérőberendezései, a gyújtó-, szikramentes védelem sajátosságai.
9.	Nukleáris méréstechnika:	 neutrondetektorok
              Dozimetria, sűrűség-, nedvességmérés.

MÉRÉSTECHNIKA II. – gyakorlat				

1.	Frekvencia periodusidő és fordulatszám mérése
2.	Bekapcsolási tranziens jelenségek vizsgálata
3.	Induktív utadó és mérőköreinek vizsgálata
4.	Hőmérsékletmérés, félvezetők karakterisztikájának hőmérsékletfüggése
5.	Erő-, nyomatékmérés, nyúlásmérő bélyeges átalakítókkal
6.	Elmozdulás-, gyorsulásmérés, hangszóró átviteli jellemzőinek vizsgálata