Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Kar
Villamosmérnöki Szak

A tantárgy címe	Nyilvántartási kódja	
EMC (Elektromágneses összeférhetőség)	VHNB340	
Ellenőrzés típusa	Félév
	 Előfeltétel	
	Ősz	tavasz		
Félévközi jegy	X (5.)		-	
Tantárgy felelős tanszék	Felelős oktató	
Villamos Hálózatok Tanszék	Elmer György	
A tantárgy heti tanóra száma	Kredit	
Előadás
2	Gyakorlat
0	Labor
0	
5	
A tárgy oktatásának célja	
A hallgatók megismertetése az elektromágneses összeférhetőség problémakörével, fogalomrendszerével, megvalósításának alapelveivel és egyes gyakorlati megoldásaival, méretezési módszerekkel, a kapcsolódó szabványok rendszerével és jogi előírásokkal.
	
A foglalkozáson való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlása	
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelezettség, melynek teljesítését minden alkalommal ellenőrizzük. A megengedett hiányzások mértéke max. 30%. A tanórákon való részvétel nem pótolható.	
Igazolás módja	
Foglakozások:
A távollétet igazolni lehet, mivel a TVSZ-ben nincs hivatkozás az “igazolt hiányzás” lehetőségére.	Vizsga:
-	
Félévközi ellenőrzések:	
Témaköre:	Időpontja:	Pótlása és javítása:	
I. ZH	5. hét	A 14. héten meghirdetet időpontban 	
II. ZH	13. hét	A 14. héten meghirdetet időpontban	
Házi dolgozat			

Egyéni munkával megoldható feladatok	
Típusa:
	Kritériuma:
A két ZH és a házi dolgozat eredményes teljesítése.	
Kritériumkövetelmények és teljesítésük határideje	
A tárgy teljesítésének / aláírásának feltételei:
•	A zárthelyi dolgozatok hiánytalan megírása
•	a házi dolgozat benyújtása elfogadható minőségben
	
Az érdemjegy kialakításának módja vizsgakövetelmények	
A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
A két ZH eredménye	  70 pont
A házi dolgozat		  30 pont
összesen:		100 pont
	50%	elégséges	
	62,5%	közepes	
	75%	jó	
	87,5%	jeles	
			
Pótlási lehetőség	
A kritérium követelmények hiánya esetén 1 pótlási / javítási lehetőség a vizsgaidőszak 2. hetének végéig.	
Felhasználható jegyzet, segédlet, szakirodalom	
Kötelező:
   Elmer György:	Elektromágneses összeférhetőség - EMC, e-jegyzet (Készült az ERFP-DD2002-HU-B-01 számú 
		projekt támogatásával), 2004. 
Ajánlott:
   Rejtő Ferenc:	EMC alapok, MEE, 2006.
   Panczer P.:	Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme, Műszaki Könyvkiadó, 1990. 
   Fehér Zoltán:	EMC villámvédelem, Mediprint Szakkiadó, 2002.	
Felhasználható fontosabb segédeszközök	

A tantárgy tananyagának leírása	
EMC (Elektromágneses összeférhetőség) – előadás		      

1.	Az elektromágneses összeférhetőség meghatározása, témakörei; elektromágneses zavarforrások és zavarnyelők, a zavarás hatására fellépő károk; a villamos berendezések érzékenysége az EMC szempontjából; a zavarok csatolási módjai; a szintek, azonos és ellenütemű zavarok és az elektromágneses környezet definíciója.
2.	Elméleti alapok: az elektromágneses tér definíciója, térjellemzői, alapegyenletei; elektromágneses hullámok sebessége, hullámhossza, a kisugárzott energia, a közegek hullámimpedanciája, a behatolási mélység és a reflexiótényező; elektromágneses terek árnyékolása.
3.	Elektrosztatikus feltöltődések, az elektrosztatikus kisülés hatásai; antisztatikus anyagok és eszközök, antisztatikus munkahely, ionizátorok; a lökőhullám, az elektromágneses villámimpulzus hatásai, a belső villámvédelem alapjai; passzív és aktív védelmi lehetőségek a belső villámvédelemben.
4.	Túlfeszültség-védelmi eszközök, működési elvük, alkalmazásuk; egyéb túlfeszültség-védelmi intézkedések; elektronikus berendezések túlfeszültség-védelme; a zónás villámvédelem elve, potenciálkiegyenlítés, az összecsatolás módja; számítási példák az egyes csatolási módokra.
5.	Zárthelyi dolgozat.
6.	Vezetett zavarok; A villamosenergia-ellátó hálózat zavarai és a zavarforrások; kapcsolási eredetű túlfeszültségek; áramirányító berendezések zavaró hatásai; kisfrekvenciás zavarás, szűrők alkalmazása kisfrekvenciás zavarok ellen.
7.	A földhurok hatása és az ellenintézkedések kis- és nagyfrekvenciás zavarok esetén;
a koaxiális kábel csatolóimpedanciája. A vezetékárnyékolás EMC szempontjai;
transzformátorok EMC szempontjai. A BALUN transzformátor és a ferritgyűrű működési elve.
8.	Hálózati szűrők; a nyomtatott áramkörök tervezésének EMC szempontjai.
9.	Nagyfrekvenciás zavarás, RF EMI és RF EMC;
	jellemző zavarforrások és frekvenciatartományuk, példák RF EM zavarokra;
	a mobiltelefónia EMC szempontjai; sugárzott zavarás elleni intézkedések.
10.	Reflexió, abszorpció, transzmisszió; árnyékolás nagyfrekvenciás hullámokkal szemben;
	az árnyékolás gyakorlati szempontjai, abszorbeáló rétegek;
	apertúrák, kábelek és csatlakozók.
11.	Az EMC-vel kapcsolatos szabványok; az EMC szabványok hierarchiája, az alapszabvány részeinek témái; az EMC jogi szabályozása;
az EMC rendelet követelményei; a CE minősítés megszerzésének lehetőségei.
12.	A zavaró jellemzők mérése, az EMC mérőlaboratórium felépítése, műszerei;
	Az EMC vizsgálólaboratórium kialakítási szempontjai.
	A vizsgálóberendezés főbb részei és azok feladata. A nem ionizáló elektromágneses tér élettani hatásai.
13.	Zárthelyi dolgozat.
14.	Összefoglalás; a félév lezárása.

EMC (Elektromágneses összeférhetőség) – gyakorlat	      	    

–